이동식비계에서 견출작업 중 이동하다가 떨어져 사망

공 사 명

OO OO1지구 O-OBL  공동주택 신축공사

발생일시

2018.03.31.(토) 14:20

재해형태

떨어짐

재해정도

사망 1명

소 재 지

광주광역시 남구

공사규모

지하2층, 지상24층 9개동

재해개요

103동 지하1층 제연 휀룸 내 이동식비계(2단) 위에서 재해자가 내부 견출작업 중 이동식비계에서 이동하다가 미끄러지면서 바닥으로 떨어져(H≒3.5m) 병원에서 치료 중 사망(ˊ18.4.1.)한 재해임.

재  해  현  장  전  경

1번 바퀴

2번 바퀴

3번 바퀴

4번 바퀴

안전난간

아웃트

리거

1단

작업발판

2단

작업발판

주틀

기둥

안전대책

❍ 이동식비계 승·하강 시 추락방지조치 철저

- 이동식비계(2단)에서 승·하강하는 경우에는 추락을 방지하기 위하여 추락 방지대를 체결할 수 있는 구명줄이나 안전 블럭 등 안전대 부착설비를 설치하고, 이동식비계 내부에 수직 사다리를 설치하는 등의 추락방지조치를 하여야 함. 또한, 바퀴 Stopper와 아웃트리거를 고정하여 이동식 비계의 흔들림 방지를 하여야 함

❍ 관리감독자의 업무 철저

- 관리감독자는 이동식비계를 조립하여 견출작업시 추락위험이 있는 경우에는 안전대, 안전모등 보호구를 착용하도록 하는 등 관리감독 업무 철저

재 해 상 황 도

횡가재 수평보강재
안전대 부착설비가 없는 승·하강용 수직 사다리	이동식 비계 바퀴 Stopper 해제 및 아웃트리거 미고정 상태

이동식비계의 설치 상태